**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИТСРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХАЙРЮЗОВО»**

688611, Камчатский край, Тигильский район, с. Хайрюзово,

Ул. Набережная, д. 40, тел.-факс 8415-37-27-050

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.10.2012 г. № 40

Об утверждении Правил установки детских

площадок на придомовых земельных участках,

требования к их техническому состоянию и содержанию

на территории МО сельское поселение «село Хайрюзово»

В целях благоустройства территории МО сельское поселение «село Хайрюзово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила установки детских площадок на придомовых земельных участках, требования к их техническому состоянию и содержанию на территории МО сельское поселение «село Хайрюзово»
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО сельское поселение

«село Хайрюзово» А.В. Хечгин

Приложение

К постановлению главы

сельского поселения

«село Хайрюзово»

**Правила**

**Установки детских площадок на придомовых земельных участках, требования к их техническому состоянию и содержанию на территории муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово»**

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением Гсстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и определяет порядок установки детских площадок на придомовых земельных участках, требования к их техническому состоянию и содержанию на территории муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово».
   2. Детские и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.
   3. Содержание и обслуживание детских игровых площадок осуществляется в соответствии с частью 1 ст. 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 года «О введение в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации», а также с соблюдением следующих нормативных требований:

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительноство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 820 от 28.12.2010 года;

- «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2001 года п. 5.1;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских площадок. Термины и определения, ГОСТ Р 53102-2008», утвержденный приказом Ростехрегулирования № 511-ст от 18.12.2008 года;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004», утвержденный Приказом Ростехрегулирования № 151-ст от 30.12.2004 года»;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ № 394-ст от 26.12.2003 года;

- Национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52167-2003, ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52300-2004.

* 1. Настоящие Правила определяют типовой состав детских и спортивных площадок, порядок их установки, правила эксплуатации и технического обслуживания и является обязательным для исполнения на территории сельского поселения «село Хайрюзово».

1. **Основные понятия**

В настоящих правилах используются следующие основные термины и понятия:

* 1. Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха детей разных возрастов; предшкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста 7-12 лет.
  2. Спортивная площадка – предназначена для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.
  3. Регулярный визуальный осмотр – проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные активными вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.
  4. Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.
  5. Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.
  6. Консервация – комплекс технических мероприятий, обеспечивающихся временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.
  7. Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

1. **Классификация спортивных и детских игровых площадок**
   1. Спортивные и детские игровые площадки на земельных участках многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Такие площадки устанавливаются на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных средств. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
   2. Спортивные и детские игровые площадки, расположенные на территориях муниципальных образовательных учреждений города, а также учреждений молодежной сферы, и принадлежащие этим учреждениям. Такие площадки устанавливаются по заключению структурного подразделения администрации сельского поселения, в ведении которого находятся данные учреждения, и по согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Указанные объекты закрепляются в установленном законодательством порядке за муниципальными учреждениями с последующим переоформлением земельных отношений на данные учреждения. Их содержание и обслуживание осуществляются муниципальными учреждениями.
   3. Спортивные и детские игровые площадки, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования. Такие площадки устанавливаются по решению главы сельского поселения за счет бюджетных средств. После сдачи объекта в эксплуатацию площадки передаются для дальнейшего обслуживания (за счет средств бюджета сельского поселения) в оперативное управление организации, определяемой исполнительным органом местного самоуправления.
2. **Размещение, размеры и проектирование спортивных и детских площадок**
   1. Размещение и размеры спортивных и детских площадок должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 2.13 табл. 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадки | Удельные размеры  площадок, кв. м/чел. | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м. |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |

**Проектирование детских площадок**

При проектировании детской площадки важно учесть все нюансы, чтобы результат устроил и заказчика и детей, которые будут играть на такой детской площадке.

До начала строительства детских площадок необходимо учитывать несколько моментов:

- Место, где будет находиться детская площадка.

- Площадка должна просматриваться с различных сторон. Кроме этого, площадка должна быть хорошо освещена электрическим светом ночью и солнечным – днем.

- Площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. Это имеет первостепенное значение, если рядом находится дорога. От бродячих животных ограждение должно быть выполнено из кустарников (живая изгородь).

- Территория вокруг детской площадки не должна иметь люков, стоянок для транспорта. Нужно учитывать все особенности окружающего ландшафта.

- Все игровые элементы должны находится на определенном расстоянии друг от друга.

Подбирать оборудование следует та, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

- для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы сделаны без острых краев, имеет повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;

- для школьников – лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий.

1. **Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию**
   1. Открытые физкультурно-спортивные площадки и сооружения делятся на 3 группы:

Сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживание любых групп населения);

Сооружения для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого уровня);

Сооружения для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта (как правило, чрезвычайно популярных ввиду зрелищности и доступности среди молодежно-юношеского контингента).

* 1. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий в основном используются универсальные или многофункциональные площадки с нестандартным оборудованием.
  2. Спортивное оборудование площадок, как правило, предназначено для всех возвратных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных спортивных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При их выборе следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
  3. При организации и оснащении детских площадок (чаще всего дворовых) должна соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям.

Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением препятствий, разминок на снарядах и пр. Этому способствуют многочисленные типы выпускаемых ныне предметов оснащения типовых детских площадок городов. Многие из них рассчитаны на использование детским контингентом в более широком возрастном диапазоне, включая и детей дошкольного возраста.

* 1. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста дитей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| Дети раннего возраста  (1-3 года) | Для тихих игр, тренировки, усидчивости, терпения, развития фантазии | Песочницы |
| Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия | Домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; кубы деревянные 20 х 40 х 15 см; доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200, 250 см; доска деревянная – один конец приподнят на высоту 10-15 см; горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки – 70 см; лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами 10 и 15 см. |
| Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма ориентировки в пространстве | Качели и качалки |
| Дети дошкольного возраста  (3-7 лет) | Для обучения и совершенствования лазания | Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках) |
| Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию | Бревно со стенным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5 – 3,5 м, ширина 20-30 см; бум «крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной – 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна – 27 см; гимнастическая скамейка – длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. |
| Для обучения вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию | Горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; горка с лесенкой и скатом, длина 240 см, высота 80 см, длина лесенки и ската – 90 см, ширина лесенки и ската – 70 см |
| Для развития силы, гибкости, координации движений | Гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины – 2 мм, растояние между перекданами – 25 см; гимнастические столбики |
| Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель | Стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мешени расположен на высоте 120 см (младшие дошкольники), 150-200 см (старшие дошкольники); кольцебросы – доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и нактонно; мишени на шитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20,40,60,80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красят в класный (центр), салатовый, желтый и голубой цвета; баскетбольные щиты крепят на днях деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки |
| Дети дошкольного возраста | Для общего физического развития | Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; разновысокие перекладины, перекладина-экспандер для выполнения силовых выполнений в виде «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; спортивно-гимнастические комплексы – 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут приклепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2 – 3 м, могут распологаться по одной линии или в форме буквы «Г», «Т», или змейкой |
| Дети старшего дошкольного возраста | Для улудшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.) |

* 1. Основные параметры оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Игровое оборудование | Требования |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в соответствии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 650 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамки качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденья для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденьяпри движении назад и вперед – не более 200. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровля земли до нижней вращающиеся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровля карусели до ее верхней точки составляет 1 м. |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 0, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка ската средний наклон не должен превышать 60 0 в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 0. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радисом не менее 50 мм и углом загибо не менее 1000. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м – не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

* 1. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требований санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочитаний элементов.

Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполированно, острые углы закруглены;

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

* 1. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
  2. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минисмальное расстояния безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| Качели | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона |
| Качалки | Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| карусели | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

* 1. Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного прибытия на воздухе компонуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств; игр с водой и песком; спортивных ирг.
  2. Детская физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме и в полной самостоятельности, стимулируется у детей старшего возвраста также благодоря устройству на детских площадках крупноразмерных элементов, чаще всего природного происхождения.

Для этих целей рекомендуется:

- сохранение и укрепление имеющихся неровностей естественного рельефа;

- сохранение естестенных валунов или крупноразмерных каменных обломов смягченных очертаний, пригодных для лазанья детей;

- закрепление естественных крупноразмерных коряг и стволов, способствующих обучению детей лазанию;

- использование имеющихся естественных водотоков (ручейков и пр.); устройство малых открытых бассейнов-«лягушатников», фонтанчиков и т.п. в пределах площадки и т.д.

* 1. Обеспечение доступности деских и спортивных площадок для маломобильных групп населения.
     1. При проиктировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Доступность знаний и сооружений для маломобильных групп населения» и Сводами правил к нему (СП 35-101 и СП 35-103).
     2. Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, травянную или из сантетических материалов поверхность, ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки постепенно повышающиеся уклон под углом 10-12 0. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковыми.
     3. Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.
     4. Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются специализированные сооружения.

Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих:

- игровое пространство должно иметь ограничение высотой 600-900 мм;

- пешеходные и игровые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями;

- выступы на поручне означают конец дорожки;

- перепады рельефа отмечаются повышение или понижением направляющего поручня;

- поворота дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое-мягкое, гладкое-неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами;

- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к площадке со стационарным игровым оборудованием.

1. **Монтаж и установка оборудования**
   1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.
   2. Оборудование монтирует и устанавливают так, чтобы обеспечиваласьбезопастность играющих детей.
   3. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопастность детей.
2. **Контроль и техническое техническое обслуживание детских и спортивных площадок**
   1. Оборудование детских и спортивных площадок (далее – оборудование), находящиеся на обслуживании, подлежит техническому обслеживанию и контролю за состоянием оборудования.
   2. Оборудование и его элементы осматривают и обслеживают в соответствии с инструкцией изготовителя переодичностью, установленной изготовителем.
   3. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопастности, техническое обслуживание и контроль соответствия требованиям безопастности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец: Управляющая компания, ТСЖ и т.д).
   4. Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопастности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, корорый хранится у эксплуатанта( владельца).
   5. Контроль технического состояния оборудования включает:

**-**осмотр и провереку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

**-** регулярный везуальный осмотр;

**-**функциональный осмотр;

**-** ежегодный основной осмотр;

* 1. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

а) Регулярный визуальный осмотр

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опастности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, повлежденные элементы оборудования).

Переодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант( владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающимся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опастностей, которые являются следствием актов вандализмов, требует ежегодного визуального осмотра.

Данные осмотры предназначен для определения видимых источников опастности, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опастности могут быть, например, сломанные детали оборудований и т.д.

Оборудованию, которые эксплуатируются с большей интенсивностью или может подвергаться актов вандализма, требуется ежедневный везуальный контроль.

Примечание : примерами такого осмотра является проверка чистоты, свободного пространства между небом и землей, качество игровой поверхности, открытых фундаментов, наличие острых кромок, отсутствие деталей, чрезмерного износа ( подвижных частей) и устойчивости конструции.

б) Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенного отношении его износа. Данный осмотр должен проводится один раз в 1-3 мес., но не реже предусмотренного иструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

в) Ежегоный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фендамента и поверхности.

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения безопастности вследствие проведенных ремонтов, связанных внесением измений в конструкцию или с заменной деталейю. Особое влияние при данном осмотре должно удиляться скрытым и труднодоступном элементов оборудования.

г) План осмотра.

Если в результате осмотра обнаруживаютя серьезные неисправности, влияющие на безопастность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведенно из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслеживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопастным.

1. **Эксплуатация дестких игровых площадок**
   1. Оценка мер безопастности.

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна:

* + 1. Регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопастности (включая требования, приведенные в настоящем Положении);
    2. Совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать ( если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопастности.
  1. Документация

При проведение работ, предусмотренных в рамках управления безопастностью, вся информация должна быть задокументированна.

Документация на оборудование должна содержать:

а) Акты контроля испытаний ( при необходимости);

б) Контроль основных эклоатационных и технических характеристик;

в) Инструкции по эксплуатации;

г) Учет выполнения работ (например «журнал выполненых работ»);

д) Чертежи и схемы.

Документация должна быть доступна персоналу во впремя проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

* 1. Информационное обеспечение информации

На десткой\ спортивной площатке должна быть предусмотрена табличка ( пиктограмма) с указания номеров телефона, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к десткой игровой площадке и от нее, которые предназначенны как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь припятствий.

* 1. Эксплуатация

В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопастной работе оборудования, они долны быть не медленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования,например, путем демонтажа, прекращением работы.

Для принятия мер принесчастных случиях, пожаре и т.п должны быть в наличие письменные инструкции.

До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтированно и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

* 1. Техническое обслуживание

Для сокращение числа несчастных случаев управляющая организация должна составлять план технического обслеживания, а так же обеспечивать его выполнения. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать прериодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов и повреждений.

Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий дестких игровых площадок должно включать профелактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопастности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

А) проверку и подтягивание креплений;

Б) обновление окраски и ухад за поверхностями;

В) обслуживание ударопоглощающих покрытий;

Г) смазку шарниров;

Д) разметку оборудования, обозначающюю требуемый уровень ударопоглащающего покрытия;

Е) чистоту оборудования;

Ж) чистоту покрытий ( удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

З) востанновление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

И) профилактический осмотр свободных пространств.

* 1. Профилактические ремонтные работы.

Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленые на устранение неисправностей и востановлении необходимого уровня безопастности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

Эти меры должны включать:

А) замену крепежных деталей;

Б) сварку и резку;

В) замену изношаных или деффектных деталей;

Г) замены неисправных элементов оборудования.

* 1. Санитарное содержание.

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживать надлежащие саниетарное состояние.

1. **Демонтаж детских и спортивных площадок.**
   1. Демонтаж детских и спортивных площадок, расположенных на земельных участках многоквартирных домов;
      1. Решение о демонтаже детской\спортивной площадке, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, принимается на собрании собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением протокола собственников помещений в многоквартирном доме, который направляется в администрацию сельского поселения.
      2. Специалистами администрации сельского поселения совместно с председателями управляющей компании с выездом на место расположения детской \ спортивной площадки определяется ее состояние и возможность установки элементов детской\спортивной плащатки в другом месте после демонтажа с оформлением акта и с фотофиксацией каждого элемента детской\ спортивной площатки.
      3. Демонтаж элементов детской\спортивной плащатки осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, где установлена десткая\спортивная площатка.
      4. Собственники помещений в многоквартирном доме, изьявившие желание установить данную площатку на земельном участке многоквартирного дома, предоставляют протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на установку детской\спортивной площатки и на дальнейшее содержание детской\спортивной площатки за счет средств собственников помещений многоквартирном доме в администрацию сельского поселения.
   2. Демонтаж детских и спортивнх площадок, расположенных на отдельно сформированных земельных участках:
      1. Решение о демонтаже детских и спортивных площадок, расположенных на отдельно сформированных земельных участках, принимается комиссией в составе специалистов отделов по уплавлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами совместно с представителями организации, в ведении которой находится детская\спортивная площадка, на основании обращения этой организации с оформления акта.
      2. Демонтаж оборудования детской\спртивной площадки осуществляется за счет организации, в ведении которой находится детская\спортивная площадка.
   3. Решение о демонтаже детских\спортивных площадок, расположенных на территориях муниципальных обрасовательных учреждений и принадлежащих этим учереждениям, принимается комисией в составе специалистов отделов по образованию, культуре, спорту, здравоохранению и молодежной политике и по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами на основании проведенного обследования в случаи неудавлетворительного эксплуатационного состояния детской\спортивной площадки с оформлением акта.

Демонтаж оборудования детской\спортивной площадке осуществляется за счет средств, предусмотреных бюджетной смете муниципальных образовательных учреждений, на территории которых находится детская\ спортивная площадка.

**Приложение**

**к Правилам установки детских площадок**

**на придомовых земельных участках,**

**требования к их техническому состоянию**

**и содержанию на территории муниципапального**

**образования сельского поселения «село Хайрюзово»**

АКТ

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проведена проверка состояния элементов детской\спортивной площадки, расположенной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверкой установленно:

Элементы детской площадки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Находятся в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ эксплуатационном состоянии.

Дальнейщая установка элементов детской\спортивной площадки целесообразна\нецелесообразна (нужное подчеркнуть)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен в 2-х экземплярах .

Приложение: фотоматериалы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_